界面更新内容

1. 摄像头下拉选择改为单选按钮（内容：平板、操作杆、验电器、关闭）

①调用接口selectCamera(camType)保持不变，传入参数改为上述内容，如：

PSM.selectCamera(“平板”);

②将上述单选按钮的父节点RadioGroup代替原来的下拉框Spinner注册进PSM，如：

PSM = new PuruiServiceManager(this, imageShowOri, imageShowDet, textureView,

textViewRec, checkBoxIsOn, checkBoxIsOff, ivA, ivB, ivC,

tvEleA, tvEleB, tvEleC,

ivDevice, cbDeviceUnlock, cbDeviceLock,

rgCameraType, cbIsTakeOff, cbIsTakeOn);

1. 修改摄像头预览默认图片（摄像头预览背景图.png）
2. 验电样式修改，

改为ABC三个textview，根据验电结果改变文字内容和颜色，

调用resetAll恢复默认“未验电”状态

原调用接口保持不变，传入初始化参数改为：

将注册进PSM的控件由原来的imageView改为textView，并删去后边的两个（分别是“是否验电” 、“是否带电” ），详见1②

记得把“扫描”接口添加进去